| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Deckenaufbaulautsprecher bestückt mit 4“ Breitband-Chassis in Pendelausführung. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit magnetischer Halterung und rückstandslos entfernbarem Logo.  Das Gehäuse verfügt über eine Aufhängelasche aus Stahl, Schnellverschluss und entsprechende Hängekabel sind im Lieferumfang enthalten.  Daten und Spannungsversorgung über eine RJ-45-Netzwerkverbindung in Ausführung CAT-5e oder höherwertig.  Eine Status-LED, Reset und ID-Taste befinden sich leicht zugänglich unter der Frontabdeckung.  Der Lautsprecher verfügt über Leerlauf- und Kurzschlusserkennung, sowie fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform.  Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34.  Mitgeliefertes Zubehör:  - 2 Schnellspannkabel mit Steckverschlüssen je 3,25 m  - Eingangsabdeckung mit Schrauben  Technische Daten:  Komponenten: 4“ Breitband-Chassis  Übertragungsbereich: 90 Hz - 20 kHz (-10 dB)  Empfindlichkeit: 90 dB SPL (1W1m)  Abstrahlbereich: 100° konisch DMT  Max. Dauerschallpegel: 94 / 97 dB SPL (PoE / PoE+)  Max. Schallpegel: 108 / 111 dB SPL (PoE / PoE+)  Anschluss: RJ45, PoE (802.3af) oder PoE+(802.3at)  Abmessungen: 173 mm Durchmesser  199 mm Höhe inkl. Aufhängelasche  Gewicht: 1,31 kg  Farbe: weiß (RAL 9010)  schwarz (RAL 9011)  Hersteller: QSC  Typ: NL-P4 |  |  |